**荆州机场航站楼商铺及广告灯箱安装电表工程项目（二次）**

**询**

**价**

**文**

**件**

 采购方式：询价

 采购人：荆州机场建设管理有限公司

二零二壹年十月

1.
2. **邀请**

荆州机场航站楼商铺及广告灯箱安装电表工程项目进行询价采购。现欢迎符合资格条件的服务商前来参加报价。

1. **采购项目名称：**荆州机场航站楼商铺及广告灯箱安装电表工程项目采购内容：

**工程所需材料清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **材** **料** | **电度表** | **规格** | **数量（个/块）** |
| 三相四线制5（20）A | 8 |
| 单相15（60）A | 2 |
| 三相四线制15（60）A | 2 |
| 单相5（20）A | 1 |
| **电流互感器** | 100/5 | 15 |
| 75/5 | 6 |
| 250/5 | 3 |
| **电缆** | 2.5mm²多股铜芯线 | 100米\*3卷 |
| 4 mm²多股铜芯线 | 100米\*3卷 |
| 6 mm²多股铜芯线 | 100米\*2卷 |
| 1.5mm²多股铜芯线 | 100米\*2卷 |
| **电表箱** | 塑料透明可上锁的（带锁） | 13 |
| **签封** |  | 50个 |
| **空开** | C16 2P | 10 |
|  C32 2P  | 10 |
|  C32 3P | 10 |
| C40 3P | 10 |
| **材****料** |  C60 3P | 10 |
| **线鼻子** | 4mm² | 50 |
| 6mm² | 50 |
| 10mm² | 50 |
| 16mm² | 50 |
| 25mm² | 50 |
| 35mm² | 50 |
| 50mm² | 50 |
| 70mm² | 50 |
| **收纳盒** |  | 1组 |
| **塑料膨胀栓** | 6、8、10 | 各2包 |
| **自攻钉** | M2\*8 M2\*12 M2\*16 | 各1斤 |
| **膨胀螺丝** | M6\*60、M6\*80、M8\*80 | 各1斤 |
| **热缩管** | 2.5mm、4mm、6mm、10mm | 各50米 |
| **铝带** |  | 50米 |
| **轧带** |  | 6包 |
| **黄腊管** | 2.5mm、4mm、6mm、10mm | 各1卷 |
| **人工****安装** | 荆州机场航站楼内商铺及商业广告牌共13处安装电表，按采购人要求和相应的技术规范安装在指定的位置。 |
| **备注** | 此工程项目采取包工包料的模式。电度表、空开用正泰牌或同等质量的品牌，电缆用铜芯国标线。 |

1. **报价服务商资格要求：**

（一）投标人必须具有独立承担民事责任的能力，且经营范围与本次采购项目实质性相符。分公司投标须同时提供总公司授权分公司参加本项目投标的授权书原件及总公司的法人营业执照副本复印件（复印件应当清晰可辨，且须总公司法定代表人签字或加盖法人章（鲜章），并加盖总公司单位公章（鲜章）方为有效）。

（二）投标人应当具备相关工具生产或经营资质，具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明和声明。

（三）投标人的委托代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标；同一合同项下不接受具有关联关系的服务商同时投标，否则，所有具有关联关系的服务商均投标无效；本项目中标人不得分包、转包。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的服务商，其法人代表或主要负责人所在的公司（作为法人或主要负责人）在近三年内没有违法违规行为，投标人须提供信用查询记录。查询渠道：“信用中国”网站；或“中国政府采购网”；或“信用湖北”网；或“信用中国（湖北荆州）”网。

**三、询价文件的获得：**

（一）获取时间：2021年 10 月 23日起至 10 月 26 日（每天上午8:30-12:00时、下午14:30-17：30时，法定节假日除外）。

（二）获取地址：荆州机场配电中心或荆州机场建设管理有限公司网站（http://www.hbjzairport.com/）

（三）获取要求：符合资格的服务商应当在获取时间内，携带以下资格证明材料领取询价文件。

1、法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及身份证原件领取。

2、法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件领取。

3、领取询价文件时还需携带下列资料：营业执照等材料加盖公章的复印件一套。

**四、报价文件递交截止时间：**

2021年10 月 26日 17:30 时

**五、询价会议时间和地点：**

于2021年 10月 27 日 9：00--17:00 时在荆州机场综合业务楼

**五、联系方式：**

采购单位：荆州机场建设管理有限公司

联系人：尹传乾 联系电话：13635796933

**六、信息发布媒体**

荆州机场建设管理有限公司内（外）网

1. **服务商须知**
2. **服务商须知前附表**

本表是对服务商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** | **说明与要求** |
| 1 | 项目名称 | 荆州机场航站楼商铺及广告灯箱安装电表工程项目 |
| 2 | 控制价 | 总成本控制在19262.00元以下 |
| 3 | 报价书份数 | 正本一份 |
| 4 | 询价小组人数 | 3人 |
| 5 | 报价书递交地点 | 荆州机场配电中心 |
| 6 | 报价文件送达截止日期 | 2021年 10 月 26 日17:30 |
| 7 | 询价评审时间 | 2021年 10 月 27 日9:00--17：00 |
| 8 | 询价地点 | 荆州机场综合业务楼 |

**二、合同通用条款前附表**

本表是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 项号 | 内 容 |
| 1 | 采购人名称：荆州机场建设管理有限公司 |
| 2 | 合同名称：荆州机场航站楼商铺及广告灯箱安装电表项目 |
| 3 | 供货期：10日历天 |
| 4 | 供货地点：机场配电中心 |
| 5 | 设备安装：按采购人要求安装在荆州机场航站楼内指定的位置。 |
| 6 | 合同款项按下列方式支付：本项目采取公对公转账方式进行。 |
| 7 | 投标报价：以万元为单位保留2位小数。 |

1. **说 明**

**1. 　适用范围**

1.1　本询价文件仅适用于本投标中所述项目的采购。

**2.　合格的服务商**

符合《中华人民共和国招标投标法》的要求，且：

2.1投标人应满足以下资格条件：

（一）投标人必须具有独立承担民事责任的能力，且经营范围与本次采购项目实质性相符。分公司投标须同时提供总公司授权分公司参加本项目投标的授权书原件及总公司的法人营业执照副本复印件（复印件应当清晰可辨，且须总公司法定代表人签字或加盖法人章（鲜章），并加盖总公司单位公章（鲜章）方为有效）。

（二）投标人应当具备相关工具生产或经营资质，具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明和声明。

（三）投标人的委托代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标；同一合同项下不接受具有关联关系的服务商同时投标，否则，所有具有关联关系的服务商均投标无效；本项目中标人不得分包、转包。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的服务商，其法人代表或主要负责人所在的公司（作为法人或主要负责人）在近三年内没有违法违规行为，投标人须提供信用查询记录。查询渠道：“信用中国”网站；或“中国政府采购网”；或“信用湖北”网；或“信用中国（湖北荆州）”网。

**3.　投标费用**

3.1　服务商应承担所有编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。不论投标的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

1. **询价文件的组成、澄清及修改**

**4.　询价文件的获得**

* 1. 符合服务商资质要求的服务商向荆州机场配电中心领取询价文件，或在荆州机场建设管理有限公司网站（http://www.hbjzairport.com/）获取。

**5.　询价文件的组成**

* 1. 询价文件包括：目录第一章至第四章。
	2. 服务商应认真阅读询价文件中阐述的内容、格式、条款和技术规范等。

**6.　询价文件的澄清**

* 1. 服务商如发现询价文件有差错、疑问或对内容有理解不清之处，应在提交投标截止2天前以书面形式提请采购人解释，采购人收到服务商书面解释要求，1天内以书面形式给予答复。该书面答复内容同时分发给其他服务商，并视为本询价文件的组成部分。

6.2 荆州机场建设管理有限公司保留对询价文件的最终解释权。

**7.　询价文件的补充和修改**

* 1. 在询价之前，采购人、采购代理机构或询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的补充或修改，补充或修改内容以书面形式通知所有参加询价的服务商，作为询价文件的组成部分。
	2. 补充或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交报价文件截止之日2个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的服务商，不足2个工作日的，应当顺延提交报价文件截止之日。
1. **报价书的编制**

**8.　报价书编制的基本要求**

* 1. 服务商应认真阅读、充分理解本询价文件的全部内容，不按询价文件的要求提供的报价书和资料，或者没有对询价文件各个方面作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。
	2. 服务商应保证所提交的报价书的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。

**9. 报价书的组成：**

9.1 投标函

9.2 法定代表人委托书

9.3 报价单

9.4报价明细表

9.5资格证明材料：工商营业执照、税务登记证书、符合国家及行业有关规定的资格证明文件（含产品合格证书或材料证明书、产品的检验报告等）

9.6质保服务计划书

9.7其他相关资料：供货范围详细清单（品牌、型号规格、数量、配置、原产地）、验收标准。

**10.　投标报价**

* 1. 投标货币：以人民币报价。
	2. 服务商报价应是采购项目验收合格后的总价格。其应包括全部书籍（包括附件、配件等）的供应、运输、售后服务、税金等各项直接、间接费用等。
	3. 服务商必须按附件的投标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。
	4. 服务商（或采购代理机构）不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一种报价。
	5. 服务商所报的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。
1. **报价书的递交**

11. 服务商应将报价书的正本一份和副本一份，密封装在单独的密封袋中，且在密封袋上标明“报价书”字样，封口处应有法定代表人或其授权代表签字和服务商公章。如果服务商未按上述要求密封及加写标记，服务商（或询价代理机构）将作为废标处理。

12. 报价书递交截止时间：2021年 10 月 26 日 17:30时整（北京时间）。

13. 报价书必须在规定的询价截止时间前派人送达到指定的投标地点，在截止时间以后送达的报价书，采购人将拒绝接受。

14. 服务商在递交报价书时要递交《法定代表人授权委托书》及身份证明原件。

15. 服务商如因故推迟询价时间，应事先用书面形式通知所有服务商，在此情况下，服务商和服务商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

1. **技术要求**

**一、工程项目****概况**

工程名称：荆州机场航站楼商铺及广告灯箱安装电表工程项目

**二、工具采购标准**

所有材料及附属配件应符合国家相关及行业标准。

**三、工具质量要求**

1、本次采购要求一次性通过验收合格，防止质量缺陷的发生，并在投标文件中对质量目标进行承诺；

2、项目实施完毕后，必须达到招标文件各项要求并通过验收，如不能达到，在招标人允许的一定时间内进行整改，使其达到效果的承诺，所涉及的费用由中标人负责。若经整改后仍不能达到要求，招标人有权另行指定施工单位完成此内容，所发生的费用由中标人承担。

3、未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

**五、货物采购交货要求**

1、投标产品要求为正规渠道的产品，保证投标货物来源合法、质量可靠。

2、包装：除合同另有规定外，卖方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，买方有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及使用软件等所有资料均应齐全。

3、卖方负责采购、供货、卸货、安装到雇主指定的地点以及货物的缺陷修复。

**六、****工期（交货期）要求**

工期（交货期）：15日历天。

**七、验收：**

1、验收：安装完毕，试用三天后验收合格。

**八、其它事项：**

1、本项目结算时，物资最终采购数量以招标文件及甲方的现场验收为准。

2、投标时选用的物资型号由投标人自行填报，但必须是符合国家相关标准的中档或以上品牌产品。采购过程中，物资规格必须通过招标人认可样品后方能购买，如招标人要求提高档次而出现较大的价差时据实调整。

3、合同外的项目参照招投标文件中的价格据实结算。

4、由供货单位负责按国家规定办理本项目相关验收手续。

1. **询价标准及方法**

**一、询价小组与职责**

**1.　询价小组的组建**

* 1. 根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，依法组建询价小组，进

行询价工作。询价小组由荆州机场建设管理有限公司人员组成。询价小组共3人组成。

**2.　询价小组的职责**

* 1. 询价小组应根据询价文件的规定和本询价细则，按询价文件的要求对报价书进行客观、公正地评审和比较，对服务商进行综合排序，并提出中标候选人排序名单，同时提交书面询价报告。

**3.　询价纪律**

* 1. 询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；
	2. 询价小组成员和与询价活动有关的工作人员不得向任何服务商或与询价工作无的人员透露与询价有关的任何情况；
	3. 整个询价过程将采取封闭询价的方式，封闭询价期间，询价小组成员不得独自与外界接触，自觉接受监督，个人的通讯工具均应关闭。

**二、询价原则**

1. 询价工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2. 参加询价采购活动的服务商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。
3. 询价小组拒绝被确定为非实质性响应的投标，服务商不得通过修正或撤销不符之处使其投标成为实质性响应的投标。

**三、评标原则**

1、全部实质性响应询价文件的各项商务和技术要求，服务商信誉良好。

2、交货期、付款方式、质保期等满足采购需求，售后服务良好。

3、据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交服务商，并将结果通知所有竞标的服务商。

**四、评定办法**

（一）资格审查

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 内 容 | 合格条件 | 备注 |
| 企业营业执照 | 投标人必须在中国工商行政管理机关注册登记并取得营业执照，具有独立的法人资格； | 提供复印件 |
| 信誉要求 | （由申请人出具加盖法人印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章的承诺书证明）①没有被责令停业； ②没有被暂停或取消投标资格； ③财产没有被接管或冻结；④2017年1月以来，在经营活动中无任何经济纠纷、商业贿赂、行政处罚等不良记录。 | 提供承诺书原件 |

（二）符合性评审

|  |  |
| --- | --- |
| 依据 | 标 准 |
| 荆州机场建设管理有限公司询价文件 | （1）按询价文件规定密封的； |
| （2）报价文件中的投标函加盖投标人的企业及企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）的，或者由企业法定代表人或其委托代理人签署的，随报价文件提供合法、有效的法定代表人资格证明书（原件）或授权委托书（原件）； |
| （3）报价文件按照询价文件规定的格式填写，内容未有不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； |
| （4）投标人未递交两份或者多份内容不同的报价文件的，但按照询价文件规定提交备选投标方案的除外； |
| （5）投标有效期满足询价文件要求的； |
| （6）服务期限能满足询价文件期限要求； |
| （7）报价文件未附有招标人不能接受的条件； |
| （8）投标人未以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映报价文件个性特征的内容出现明显雷同的。 |

（四）报价比选

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的服务商中，按照报价由低到高的顺序提出3个以上成交候选人，并编写评审报告。

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

1. **报价书格式**

按照本招标文件对投标文件投标函部分格式、投标文件商务部分格式及投标文件技术部分格式执行。

**A、投标函部分**

**一、企业法定代表人营业执照（复印件）**

**二、法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖章）

 日 期： 年 月 日

**三、法定代表人授权委托书**

 本授权委托书声明：我 （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托 （单位）

 （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加

（招标人）的 工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

授权委托日期： 年 月 日

**报价单（明细表）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **材** **料** | **电度表** | **规格** | **数量（个/块）** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 三相四线制5（20）A | 8 |  |  |
| 单相15（60）A | 2 |  |  |
| 三相四线制15（60）A | 2 |  |  |
| 单相5（20）A | 1 |  |  |
| **电流互感器** | 100/5 | 15 |  |  |
| 75/5 | 6 |  |  |
| 250/5 | 3 |  |  |
| **电缆** | 2.5mm²多股铜芯线 | 100米\*3卷 |  |  |
| 4 mm²多股铜芯线 | 100米\*3卷 |  |  |
| 6 mm²多股铜芯线 | 100米\*2卷 |  |  |
| 1.5mm²多股铜芯线 | 100米\*2卷 |  |  |
| **电表箱** | 塑料透明可上锁的（带锁） | 13 |  |  |
| **签封** |  | 50个 |  |  |
| **空开** | C16 2P | 10 |  |  |
|  C32 2P  | 10 |  |  |
|  C32 3P | 10 |  |  |
| C40 3P | 10 |  |  |
| **材****料** |  C60 3P | 10 |  |  |
| **线鼻子** | 4mm² | 50 |  |  |
| 6mm² | 50 |  |  |
| 10mm² | 50 |  |  |
| 16mm² | 50 |  |  |
| 25mm² | 50 |  |  |
| 35mm² | 50 |  |  |
| 50mm² | 50 |  |  |
| 70mm² | 50 |  |  |
| **收纳盒** |  | 1组 |  |  |
| **塑料膨胀栓** | 6、8、10 | 各2包 |  |  |
| **自攻钉** | M2\*8 M2\*12 M2\*16 | 各1斤 |  |  |
| **膨胀螺丝** | M6\*60、M6\*80、M8\*80 | 各1斤 |  |  |
| **热缩管** | 2.5mm、4mm、6mm、10mm | 各50米 |  |  |
| **铝带** |  | 50米 |  |  |
| **轧带** |  | 6包 |  |  |
| **黄腊管** | 2.5mm、4mm、6mm、10mm | 各1卷 |  |  |
| **人工****安装费（元）** |  |
| **合计费用（元）** |  |